**Nové nařízení REACH :**

**Povinné školení pro zpracovatele PU produktů!**

Od srpna 2023 musí všichni profesionální uživatelé produktů, které obsahují diisokyanáty (více než 0,1%), absolvovat školení. Týká se to především lepidel, tmelů a laků na bázi polyuretanových pryskyřic.

Podrobné znění nařízení EU č. 2020/1149 ke stažení [ZDE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149) :

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149>)



Produkty obsahující diisokyanáty jsou klasifikovány jako vysoce senzibilizující pro dýchací cesty a pokožku a při neopatrném zacházení mohou způsobovat vážné zdravotní problémy.

Produkty MUREXIN, které obsahují diisokyanáty, jsou na obalu opatřeny následujícím upozorněním: „Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití tohoto výrobku vyžaduje odpovídající odborná příprava.“

Školení je možné absolvovat online např. [ZDE](https://safeusediisocyanates.eu/cs/) : (<https://safeusediisocyanates.eu/cs/>)

Po úspěšném školení obdrží realizátoři certifikát, jehož platnost je pět let. Zpracovatelé, kteří nebudou proškoleni, po tomto datu již produkty obsahující diisokyanáty zpracovávat nesmí. Porušení nařízení bude mít právní následky.

**Seznam produktů MUREXIN obsahujících diisokyanáty a jejich alternativy**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobky s diisokyanáty – **nutnost proškolení** | **Alternativní produkty bez diisokyanátů** |
| Zálivková pryskyřice **2K SI 60** | Zálivková pryskyřice **MS-X 24** |
| Lak PU systém **PU 95** | - |
| Lepidlo dvousložkové **2K PU 330** | Lepidlo speciální **X-BOND MS-K 499** |
| Aqua Nanolack **NT 100** | Aqua Lak parketový speciál **PS 90** |
| Lepidlo na parkety **PU 560** | Lepidlo na parkety **X-Bond MS-K 509 Plus** |
| Základ **PU 5 Express** | Parozábrana **MS-X 3** |
| Nátěr uzavírací **Aqua PU 250 TC** | - |
| Polyuretanový povlak **PU 600** | - |
| Epoxidová pryskyřice expresní **EC 60** | - |
| Polyuretanový povlak **PU 300** | - |
| Polyuretanový povlak **PU 400** |  |
| Nátěr uzavírací polyuretanový **PU 40** | - |
| Express Coat **EC 260** | - |
| Kamenný koberec – pojivo **PU 1K** | - |
| Těsnicí povlak univerzální **PU 500** | Těsnění univerzální **WD-1K** |
| Lepidlo speciální **VPU 93 Vibrax** | Lepidlo supermultifunkční **X-Bond MS-K 88** |
| Spárovací hmota **PU 15** | - |
| Polybond Primer **PB 7** | - |

Je nutno poznamenat, že polyuretanové produkty se nezměnily: za předpokladu dodržení ochranných opatření je lze i nadále bezpečně zpracovávat jako doposud, ale od 23. srpna 2023 to bude legálně možné pouze s osvědčením o absolvovaném školení.

Stejně tak zůstávají tyto produkty bezpečné pro koncové uživatele, protože po jejich vytvrzení se již škodlivé diisokyanáty neuvolňují.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit!

S pozdravem

Váš MUREXIN TEAM